|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УЧТЕНО МНЕНИЕУполномоченный по охране труда со стороны трудового коллектива\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |  | УТВЕРЖДАЮ:Директор«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |

Инструкция ИОТ №\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_

**Инструкция по охране труда для лифтера**

2020г.

Настоящая инструкция разработана на основе требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда и предназначена для лифтера.

**1. Общие требования охраны труда**

1.1. К самостоятельной работе допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования); обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже II.

1.2. Работники обязаны:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;

- выполнять только ту работу, которую ему поручили;

- знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

- соблюдать правила пользования лифтами;

- уметь оказывать пострадавшим первую помощь;

1.3. При выполнении работ, связанных с эксплуатацией и обслуживанием лифта, на лифтера возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов:

- движущиеся и вращающиеся детали и узлы лифта;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело работника;

- недостаточная освещенность рабочего места.

1.4. Лифтеры обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ.

|  |  |
| --- | --- |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Зимой дополнительно |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | По поясам |
| Ботинки кожаные утепленные | По поясам |

1.5. Запрещается находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

1.6. Лифтеру запрещается курить и пользоваться открытым огнем на рабочем месте.

1.7. Прием пищи проводится в специально отведенных помещениях, на рабочем месте принимать пищу запрещено.

1.8. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом несчастном случае, о всех замеченных им нарушениях Правил, инструкций по охране труда, неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты.

1.9. Лица, не выполняющие настоящую Инструкцию, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть исправную специальную одежду, застегнуть на все пуговицы.

2.2. Перед началом работы провести ежесменный осмотр лифта:

- ознакомиться при приеме смены с записями в журнале предыдущей смены;

- проверить исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины;

- выборочно проверить точность остановки кабины при движении «вверх» и «вниз» не менее чем на трех посадочных (погрузочных) площадках;

- проверить исправность подвижного пола, электромеханического реверса привода дверей и реверса дверей от фотодатчика при его наличии;

- убедиться в наличии освещения кабины лифта и посадочных (погрузочных) площадок, а также машинного и блочного помещений и подходов к ним;

- проверить исправность Действия кнопок «Стоп», «Двери», светового сигнала «Занято» на всех посадочных площадках, светового табло, световой и звуковой сигнализации, а также исправность двусторонней переговорной связи между кабиной и местонахождением обслуживающего персонала;

- убедиться в наличии Правил пользования лифтом, предупредительных и указательных надписей;

- проверить состояние ограждения шахты и кабины;

- проверить наличие и исправность замка двери машинного и (или) блочного помещения.

2.3. При замеченных неисправностях в работе лифта следует его обесточить (выключить главный рубильник), вывесить плакаты "Лифт не работает" на всех дверях шахты.

Обо всех обнаруженных неполадках и принятых мерах сообщить руководству или электромеханику и до устранения неисправностей лифт не включать.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Лифтер должен содержать в чистоте и порядке рабочее место (кабину лифта, служебное помещение).

3.2. Во время работы механизмов лифта лифтер не должен отвлекаться от своих прямых обязанностей, а также производить чистку, смазку и ремонт механизмов.

3.3. В случае, если лифтер отлучается, он обязан остановить лифт, двери кабины закрыть на ключ

3.4. При перерывах в работе механизмов лифта, перед началом работы лифта необходимо дать предупредительный сигнал.

3.5. При подъеме и спуске лифта лифтер постоянно должен находиться в кабине и направлять кабину к месту вызова.

3.6. При загрузке (разгрузке) кабина должна находиться на загрузочной площадке, лифтер должен следить за равномерной загрузкой и закреплением груза в кабине, не допуская перегрузки лифта, а также одновременную перевозку людей, кроме сопровождающих груз.

3.7. При движении кабины следить, чтобы груз не касался дверей кабины.

3.8. Лифтеру запрещается:

-покидать рабочее место;

-допускать в шахту, машинное отделение посторонних лиц;

-хранить посторонние предметы в кабине, машинном помещении;

-входить на крышу кабины и опускаться в приямок

-производить пуск лифта путем контакторов;

-прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования и движущимся частям;

-нарушать работоспособность предохранительных устройств;

-самостоятельно проводить ремонт лифта.

3.9. При случайной остановке лифта между этажами и невозможности пуска лифта из кабины, необходимо вызвать электромеханика и не пытаться выйти самостоятельно из кабины.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Лифтер обязан прекратить пользование лифтом, отключить вводное устройство, на основном посадочном этаже вывесить плакат "ЛИФТ НЕ РАБОТАЕТ" и сообщить электромеханику в случаях если:

– кабина приходит в движение при открытой двери кабины или шахты;

– отсутствует освещение кабины;

– дверь шахты может быть открыта снаружи при отсутствии кабины на данном этаже без применения специального ключа;

– кабина не останавливается на этаже, на который направлена по приказу;

– точность автоматической остановки кабины более 50 мм;

– необычный шум, стук, вибрация при движении кабины, повреждения стенок купе, дверей, ощущается запах гари;

– не работает двухсторонняя переговорная связь;

– отсутствуют крышки на вызывных постах, имеется доступ к оголенным токоведущим частям.

4.2. При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112, сообщить руководству организации и приступить к тушению огня имеющимися средствами.

4.3. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании необходимо оказать первую помощь и, при необходимости, организовать его доставку в учреждение здравоохранения.

5. Требования охраны труда по окончании работ

5.1. По окончании работы освободить лифт от груза, установить его на основной посадочной (погрузочной) площадке, отключить электропитание, закрыть на замок включатель лифта.

5.2. Поместить ключи от машинных отделений в установленное место.

5.3. Снять и поместить в установленные места средства индивидуальной защиты.

5.4. Вымыть лицо и руки с мылом, при возможности принять душ.

5.5. Обо всех неисправностях и замечаниях по работе лифта в течение смены сообщить непосредственному руководителю и сменщику, произвести необходимую запись в журнале, расписаться о сдаче смены с указанием времени окончания работы.

Разработал:

Согласовал:

Специалист по ОТ