|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УЧТЕНО МНЕНИЕ  Уполномоченный по охране труда со стороны трудового коллектива  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  Директор  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |

Инструкция ИОТ №\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_

**Инструкция по охране труда при работе на клепальном станке**

2020г.

Настоящая инструкция разработана на основе требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда на автомобильном транспорте и предназначена для работников, выполняющих работы на клепальном станке.

**1. Общие требования охраны труда**

1.1. К самостоятельной работе допускается работник не моложе 18 лет, прошедший обязательное психиатрическое освидетельствование, предварительный (при поступлении на работу) и периодический (в течение трудовой деятельности) медицинский осмотр, обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке.

1.2. Работник обязан:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;

- выполнять только ту работу, которую ему поручили;

- знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

- уметь оказывать пострадавшим первую помощь;

- применять средства индивидуальной защиты.

1.3. Курение на рабочих местах запрещается.

1.4. При выполнении работ на клепальном станке на работника возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- движущихся машин и механизмов, подвижных частей технологического оборудования, инструмента, перемещаемых изделий, заготовок, материалов;

- острых кромок, заусенцев и шероховатостей на поверхности технологического оборудования, инструмента;

- недостаточной освещенности рабочей зоны;

- повышенного уровня шума на рабочем месте.

1.5. Работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты соответствии с типовыми отраслевыми нормами выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ.

1.6. Прием пищи проводится в специально отведенных помещениях, на рабочем месте принимать пищу запрещено.

1.7. К выполнению работ не допускаются работники, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ.

1.8. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом несчастном случае, о всех замеченных им нарушениях Правил, инструкций по охране труда, неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты.

1.9. Лица, не выполняющие настоящую Инструкцию, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы надеть полагающую спецодежду и спецобувь, привести ее в порядок, застегнуть на пуговицы обшлага рукавов.

2.2. Перед началом работы:

- проверить свое рабочее место, оно должно быть равномерно освещено (без бликов), не загромождено посторонними предметами;

- проверить на холостом ходу готовность оборудования к работе и убедиться в исправности механизмов управления, в правильном движении ползуна и направляющих прессов, в надежной работе всех предохранительных приспособлений;

- убедиться путем наружного осмотра в наличии и исправности заземления.

2.3. Обнаруженные нарушения требований по охране труда должны быть устранены работником до начала работ, при невозможности сделать это работник обязан сообщить о недостатках руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.

3.2. Перед заменой насадок, а также выполнением работ по техническому обслуживанию, необходимо отключить гидравлический стенд для расклепки от источника подачи воздуха.

3.3. Запрещается использовать шланги, имеющие повреждения. Присоединять шланги и соединять их между собой необходимо с помощью ниппелей или штуцеров и стяжных хомутов. Места присоединения шлангов не должны пропускать воздух.

3.4. При обрыве шлангов следует немедленно прекратить доступ сжатого воздуха закрытием запорной арматуры.

3.5. Во время работы необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты органов зрения и слуха, перчатками.

3.6. При работе на станке запрещается:

- работать без средств индивидуальной защиты;

- допускать в рабочую зону посторонних людей;

- оставляйте подключенный к пневмолинии станок без присмотра;

- исправлять, регулировать и менять рабочую часть во время работы при наличии в шланге сжатого воздуха;

- работать без устройств, исключающих самопроизвольный вылет рабочей части при холостых ударах;

- использовать гидравлический стенд для расклепки во взрывоопасной среде, в присутствии воспламеняемых материалов, дымов и пыли;

- самостоятельно устранить неисправности станка.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При несчастном случае:

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или доставить его в медицинскую организацию.

4.2. При обнаружении пожара или признаков горения (задымленность, запах гари и т. п.) необходимо:

- принять меры к тушению возгорания имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения;

- при невозможности самостоятельной ликвидации пожара немедленно сообщить о пожаре по телефону 101 или 112 (назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию), а также своему непосредственному руководителю.

5. Требования охраны труда по окончании работ

5.1. По окончании работы:

- привести в порядок рабочее место, очистить от грязи спецодежду, спецобувь и другие применявшиеся средства индивидуальной защиты.

- тщательно вымыть руки теплой водой с мылом;

- обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях, а также о других нарушениях требований охраны труда следует сообщить своему непосредственному руководителю.

Разработал:

Согласовал:

Специалист по ОТ