|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УЧТЕНО МНЕНИЕ  Уполномоченный по охране труда со стороны трудового коллектива  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  Директор  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |

Инструкция ИОТ №\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_

**Инструкция по охране труда для садовника**

2021г.

Настоящая инструкция разработана на основе требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда и предназначена для садовника.

**1. Общие требования охраны труда**

1.1. К самостоятельной работе садовником допускаются работники, не моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие медицинский осмотр, а также инструктаж по охране труда и обучение требованиям охраны труда в установленном порядке, стажировку на рабочем месте.

1.2. Садовники обязаны:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;

- выполнять только ту работу, которую ему поручили;

- знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- уметь оказывать пострадавшим первую помощь.

1.3. При выполнении работ на садовника возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

- движущихся машин и механизмов, подвижных частей технологического оборудования, передвигающихся изделий, заготовок, материалов;

- острых кромок, заусенцев, шероховатости на заготовках, инструментах и оборудовании;

- повышенной и пониженной температуры воздуха рабочей зоны;

- повышенной влажности и скорости движения воздуха;

- повышенного уровня статического электричества;

- токсичных и раздражающих химических веществ;

- физических динамических перегрузок в связи поднимаемыми и перемещаемыми вручную грузами, статическая нагрузка;

- опасных атмосферных явлений при выполнении работ на открытом воздухе;

- электрического тока при повреждениях (нарушениях) изоляции электроустановок и ручного электрифицированного инструмента.

1.4. Характерные опасности и профессиональные риски, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ:

- удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме;

- заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма;

- повреждение органов дыхания вследствие воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ;

- повреждение глаз и кожных покровов вследствие воздействия пыли;

- повреждение органов дыхания частицами пыли;

- заболевания кожи (дерматиты);

- наезд транспорта на человека;

- травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ.

1.5. Садовники обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ.

|  |  |
| --- | --- |
| *При выполнении работы в питомниках и цветочных хозяйствах:* |  |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или  костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 1 |
| Рукавицы комбинированные или  Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары  12 пар |
| Полуботинки кожаные или  Сапоги резиновые | 1 пара |

1.6. Садовник должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.7. Запрещается находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

1.8. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом несчастном случае, о всех замеченных им нарушениях Правил, инструкций по охране труда, неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты.

1.9. Лица, не выполняющие настоящую Инструкцию, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Осмотреть средства индивидуальной защиты, убедиться в их исправности. Перед началом работы надеть средства индивидуальной защиты, заправить и застегнуть спецодежду на все пуговицы.

2.2. Перед началом работ по подготовке почвы необходимо исследовать участок, на котором будет производиться работа, удалить камни и другие предметы, которые могут привести к поломке инструмента и приспособлений или явиться причиной травмирования работников.

2.3. Проверить наличие, исправность:

- средств пожаротушения и индивидуальной защиты;

- переносных лестниц;

- инструментов, тары. Ручки корзин и ведер должны быть целыми, без заусенцев.

2.4. Обнаруженные нарушения требований по охране труда должны быть устранены работником до начала работ, при невозможности сделать это работник обязан сообщить о недостатках руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Во время работы работники не должны отвлекаться сами и отвлекать от работы других работников.

3.2. Рабочее место необходимо содержать в порядке и чистоте, не допускать загромождения материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

3.3. Очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков стекла, кусков металла и пр.) производить с помощью лопат, граблей и другого инвентаря, не собирать их незащищенными руками.

3.4. Во избежание травм не класть на землю грабли заостренными концами вверх.

3.5. Рыхлить почву, делать лунки и ямки для посадки цветов необходимо с помощью ручного инструмента.

Запрещается производить рыхление почвы, делать лунки и ямки для посадки цветов непосредственно руками.

3.6. При переноске посадочного материала вручную запрещается использовать тару с торчащими гвоздями, порванной металлической окантовкой и другими повреждениями.

3.7. При переноске тяжестей (земли, воды, удобрений и пр.) соблюдать нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную. При перемещении тяжелых грузов использовать тележки.

3.8. При прореживании растений с использованием ручного инструмента работники должны располагаться уступами на расстоянии 2 - 3 м друг от друга.

3.9. При обработке почвы тяпкой, лопатой, во избежание травмирования, не следует приближать лезвие инструмента к ноге на расстояние менее 0,5 м, а лезвие лопаты - менее 0,3 м.

3.10. Работы по ручной обработке почвы должны производиться в обуви с закрытым носком.

3.11. Разбрасывание минеральных или органических удобрений следует производить разбрасывателями удобрений, лопатами или совками с использованием средств индивидуальной защиты рук. При выполнении этой работы необходимо находиться с наветренной стороны, перемещаясь в сторону ветра.

3.12. Перед поливкой деревьев, кустарников с помощью поливочного шланга убедиться в исправности шланга и мест его соединения. Во время полива вблизи линий электропередач во избежание поражения электрическим током не направлять струю воды вверх.

3.13. Работу по обрезке кустарников и деревьев проводить в рукавицах и защитных очках. Обрезку высоких кустарников и веток деревьев проводить с лестниц-стремянок с металлическими наконечниками на ножках. Во избежание падения не приставлять лестницу к веткам деревьев и кустарников.

3.14. Во время работы секатором необходимо левой рукой держать верхнюю часть побега, а правой производить срез.

Запрещается держать срезаемый побег непосредственно у линии среза.

3.15. При любых перерывах в работе секатор должен быть закрыт и положен в инструментальную сумку.

3.16. Запрещается сжигать срезанные ветки, мусор и пр. на территории организации.

3.17. Срезанные ветки к транспортным средствам переносить небольшими порциями так, чтобы хорошо видеть дорогу перед собой, в рукавицах.

3.18. Кошение газонов необходимо производить в светлое время суток.

3.19. Косить газоны во время дождя, густого тумана (при видимости менее 50 м) и при сильном ветре (более 6 баллов) запрещается.

3.20. Запрещается нахождение посторонних лиц на участке кошения газона.

3.21. При перемещении газонокосилки с одного участка на другой необходимо выключать режущий аппарат и устанавливать его в транспортное положение.

3.22. Очищать нож режущего аппарата газонокосилки от травы необходимо специальными щетками.

3.23. При работе с газонокосилкой запрещается:

- очищать ножи режущего аппарата газонокосилки незащищенными руками;

- использовать газонокосилки, оборудованные механическим двигателем, при скашивании газонов на высоту менее 2 см;

- использовать газонокосилки при кошении травостоя высотой более 20 см. Для этой цели следует применять сенокосилки;

- выполнять ремонтные, регулировочные (кроме регулировки карбюратора) работы при работающем двигателе газонокосилки;

- применять для заправки газонокосилки этилированный бензин;

- курить во время заправки газонокосилки топливом, а также во время работы газонокосилки;

- работать без применения средств индивидуальной защиты органов зрения.

3.24. При производстве всех видов работ в теплицах запрещается:

- ходить в домашней обуви на мягкой подошве;

- наступать на парниковые рамы и короба;

- производить все виды работ при включенных электронагревательных элементах обогрева почвы;

- прикасаться к токоведущим частям технологического оборудования;

- производить работы с использованием неисправных инструмента и оборудования и при обнаруженной утечке газа.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неисправности инструмента или оборудования работу немедленно прекратить и доложить об этом своему непосредственному руководителю.

4.2. При обнаружении пожара или признаков горения (задымленность, запах гари и т. п.) необходимо:

- принять меры к тушению возгорания имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения;

- при невозможности самостоятельной ликвидации пожара немедленно сообщить о пожаре по телефону 101 или 112 (назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию), а также своему непосредственному руководителю.

4.3. При несчастном случае оказать пострадавшему первую помощь, о происшедшем сообщить непосредственному руководителю, при необходимости вызвать скорую помощь либо принять меры к доставке пострадавшего в медицинское учреждение, по возможности сохранить обстановку происшествия.

5. Требования охраны труда по окончании работ

5.1.После окончания работы:

- инструмент и приспособления очистить от пыли, грязи и сложить их в специально отведенное место;

- рабочее место привести в порядок;

- снять спецодежду, спецобувь и другие СИЗ, осмотреть, привести в порядок и убрать в установленное место хранения, при необходимости сдать в стирку и/или ремонт;

- принять душ, убедиться в отсутствии на теле и одежде клещей, при наличии удалить их;

- сообщить своему руководителю обо всех нарушениях и замечаниях, выявленных в процессе работы, и принятых мерах по их устранению.

Разработал:

Согласовал:

Специалист по ОТ