|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УЧТЕНО МНЕНИЕ  Уполномоченный по охране труда со стороны трудового коллектива  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  Директор  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |

Инструкция ИОТ №\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_

**Инструкция по охране труда при обрезке плодовых деревьев**

2022г.

Настоящая инструкция разработана на основе требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда в сельском хозяйстве и предназначена для работников, занятых обрезкой плодовых деревьев.

**1. Общие требования охраны труда**

1.1. К самостоятельной работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке.

1.2. Работники, занятые обрезкой плодовых деревьев, обязаны:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;

- выполнять только ту работу, которую ему поручили;

- знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, запасным выходам;

- знать устройство и назначение инструмента и приспособлений, а также правила эксплуатации и ухода за ними;

- уметь оказывать пострадавшим первую помощь;

- применять средства индивидуальной защиты.

1.3. На работников при обрезке плодовых деревьев возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов, а также профессиональных рисков и опасностей:

- движущихся машин и механизмов, подвижных частей технологического оборудования, передвигающихся изделий, заготовок, материалов;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- опасных атмосферных явлений при выполнении работ на открытом воздухе;

- расположение рабочих мест на значительной высоте относительно поверхности земли;

- физические и нервно-психические перегрузки.

1.4. Работники должны обеспечиваться специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с отраслевыми типовыми нормами выдачи спецодежды.

|  |  |
| --- | --- |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или  костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Фартук хлопчатобумажный прорезиненный с нагрудником | 1 |
| Ботинки кожаные или сапоги кожаные | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара на 2 года |
| Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |

1.5. Работы, связанные с повышенной опасностью и выполняемые в местах постоянного действия вредных и (или) опасных производственных факторов, должны выполняться по наряду-допуску на производство работ повышенной опасности

1.6. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а также в состоянии наркотического, токсического или иного опьянения.

1.7. Прием пищи проводится в специально отведенных помещениях, на рабочем месте принимать пищу запрещено.

1.8. Курение разрешается в местах, специально отведенных для курения, обозначенных знаком "Место курения".

1.9. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом несчастном случае, о всех замеченных им нарушениях Правил, инструкций по охране труда, неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты.

1.10. Лица, не выполняющие настоящую Инструкцию, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Осмотреть средства индивидуальной защиты, убедиться в их исправности. Перед началом работы надеть средства индивидуальной защиты, заправить и застегнуть спецодежду на все пуговицы.

2.2. Перед началом работы необходимо:

- осмотреть садовые платформы и агрегаты для подъема рабочих к верхней части крон плодовых деревьев, убедиться в исправности лестниц, перил, поручней, в наличии страховочных цепочек, планок на входе рабочих площадок;

- проверить исправность ручного инструмента. Рукоятки сучкорезов, шестовых ножовок и секаторов для среза ветвей с верхней части кроны должны быть гладкими, без заусенцев, и надежно закреплены в держаках инструмента;

- проверить исправность пневмоинструмента, герметичность шлангов и их соединения, рабочая часть пневмоинструмента должна быть правильно заточена и не иметь повреждений, трещин, выбоин и заусенцев.

2.3. Осмотреть место установки садовой платформы. Запрещается устанавливать платформу на участках с уклоном свыше 8° и на террасах.

2.4. Обо всех обнаруженных во время осмотра неисправностях при невозможности их устранения своими силами следует сообщить своему непосредственному руководителю.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руководителем.

3.2. Работы по обрезке деревьев вблизи воздушных линий электропередачи должны производиться при соблюдении расстояния от насаждений до крайних проводов воздушных линий электропередачи. Насаждения высотой до 4 м должны быть не ближе 3 м от проекции на землю крайних проводов воздушных линий электропередачи, а насаждения высотой более 4 м - не ближе расстояния, равного высоте деревьев.

Работы с применением ручного инструмента на расстоянии менее 3 м от проекции на землю крайних проводов воздушных линий электропередачи не допускаются.

3.3. Работы по обрезке веток плодовых деревьев должны производиться в светлое время суток.

3.4. Выполнение работ по обрезке запрещается во время дождя и грозы. Возобновление работ после должно осуществляться только после просыхания ствола и основных скелетных ветвей.

3.5. При работе на платформе запрещается:

- осуществлять подъем и спуск платформы до момента пока рабочие не займут свои рабочие места;

- допуск посторонних лиц на платформу;

- нахождение на платформе во время переезда.

3.6. Во время работы секатором необходимо левой рукой держать верхнюю часть побега, а правой производить срез.

Запрещается держать срезаемый побег непосредственно у линии среза.

3.7. При любых перерывах в работе секатор должен быть закрыт и положен в инструментальную сумку.

3.8. При выполнении работ по обрезке деревьев запрещается:

- вставать на перила платформы;

- залезать на деревья;

- класть в карманы и на площадку садовую замазку, кисточки, ножи и другой инструмент, применяемый при лечении ран и дупел деревьев;

- разбрасывать срезанные ветки в стороны.

3.10. При работе штанговым сучкорезом запрещается стоять под срезаемой веткой.

3.11. При работе с пневмоинструментом запрещается:

- работать с приставных лестниц и со стремянок;

- держать пневмоинструмент за его рабочую часть;

- исправлять, регулировать и менять рабочую часть пневмоинструмента во время работы при наличии в шланге сжатого воздуха;

- использовать для переноса пневмоинструмента шланг или рабочую часть инструмента. Переносить пневматический инструмент следует только за рукоятку.

3.12. Натягивать и перегибать шланги пневмоинструмента во время работы запрещается.

3.13. Подавать воздух к пневмоинструменту следует только после установки его в рабочее положение.

3.14. Собирать и переносить срезанные ветки следует в рукавицах.

3.15. Срезанные ветки переносить и подавать в кузов небольшими порциями, располагаясь с боковой стороны транспортного средства.

3.16. Крупные ветки (превышающие габариты транспортного средства) необходимо разделять (разрубить) на более мелкие части.

3.17. Укладывая ветки в кузове транспортного средства, следует находиться в середине кузова и начинать укладку веток от заднего борта к переднему так, чтобы комель ветки был направлен в сторону переднего борта.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При пожаре принять меры к его тушению имеющимися средствами.

Сообщить о пожаре непосредственному руководителю, при необходимости вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112.

4.2. При несчастном случае оказать пострадавшему первую помощь, о происшедшем сообщить мастеру или иному должностному лицу, при необходимости вызвать скорую помощь либо принять меры к доставке пострадавшего в медицинское учреждение, по возможности сохранить обстановку происшествия.

5. Требования охраны труда по окончании работ

5.1. По окончании работы:

- привести в порядок инструмент и приспособления;

- привести в порядок рабочее место, убрать срезанные ветки.

5.2. Снять спецодежду и обувь, удалить грязь и поместить на сушку и хранение.

5.3. Вымыть с мылом руки, при необходимости принять душ.

5.4. О недостатках в работе, выявленных нарушениях сообщить непосредственному руководителю.

Разработал:

Согласовал:

Специалист по ОТ