|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УЧТЕНО МНЕНИЕ  Уполномоченный по охране труда со стороны трудового коллектива  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  Директор  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |

Инструкция ИОТ №\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_

**Инструкция по охране труда для рабочего зеленого хозяйства**

2022г.

Настоящая инструкция разработана на основе требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда в сельском хозяйстве, правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве и предназначена для рабочего зеленого хозяйства.

**1. Общие требования охраны труда**

1.1. К самостоятельной работе допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие медицинский осмотр, а также инструктаж по охране труда и обучение требованиям охраны труда в установленном порядке, стажировку на рабочем месте.

1.2. Рабочий зеленого хозяйства обязан:

- соблюдать требования охраны труда;

- правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье и материалы, применять технологию;

- следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах выполнения своей трудовой функции;

- использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

- проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда;

- незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя о выявленных неисправностях используемых оборудования и инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствии используемых сырья и материалов, приостановить работу до их устранения;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления;

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры.

1.3. Рабочий зеленого хозяйства должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка.

1.4. При выполнении работ на рабочего зеленого хозяйства возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- движущихся машин и механизмов, подвижных частей технологического оборудования, передвигающихся изделий, заготовок, материалов;

- острых кромок, заусенцев, шероховатости на заготовках, инструментах и оборудовании;

- повышенной влажности и скорости движения воздуха;

- повышенной загазованности и запыленности воздуха рабочей зоны;

- токсичных и раздражающих химических веществ;

- опасных атмосферных явлений при выполнении работ на открытом воздухе;

- физических динамических перегрузок в связи поднимаемыми и перемещаемыми вручную грузами, статическая нагрузка.

1.5. Характерные опасности и профессиональные риски, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ:

- удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме;

- заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма;

- повреждение органов дыхания вследствие воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ;

- повреждение глаз и кожных покровов вследствие воздействия пыли;

- повреждение органов дыхания частицами пыли;

- заболевания кожи (дерматиты);

- наезд транспорта на человека;

- травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ.

1.6. Рабочий зеленого хозяйства должен обеспечиваться специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с отраслевыми типовыми нормами выдачи спецодежды.

|  |  |
| --- | --- |
| *При выполнении работ по уходу за газонами, цветниками, обрезке деревьев и кустарников, уборке гниющего мусора вручную и сбору древеснокустарниковых семян:* | |
| Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Плащ непромокаемый | 1 на 2 года |
| Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные или сапоги кирзовые | 1 пара |
| Белье нательное | 1 комплект |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Головной убор | 1 |
| *При выполнении работ по чистке и мытью мусорных урн вручную дополнительно:* | |
| Перчатки резиновые | 3 пары |
| *При выполнении работ вдоль трасс дополнительно:* | |
| Жилет сигнальный 2-го класса защиты | 1 |
| *При выполнении работ по кошению газонов дополнительно:* | |
| Очки защитные или щиток защитный | До износа |
| *При выполнении работ по обрезке крупных деревьев дополнительно:* | |
| Пояс предохранительный | До износа |
| *Зимой дополнительно:* | |
| Костюм на утепляющей прокладке | По поясам |
| Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные | По поясам |
| Рукавицы утепленные | 3 пары |
| *При выполнении работ по подготовке растворов и опрыскиванию растений ядохимикатами:* | |
| Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот, или костюм для защиты от токсичных веществ | 1 |
| Фартук прорезиненный с нагрудником | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | 8 пар |
| Головной убор хлопчатобумажный | 1 |
| Респиратор | 1 |
| Очки защитные или щиток защитный | 1 |
| *При выполнении работ по протравливанию семян:* | |
| Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот | 1 |
| Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | 3 пары |
| Перчатки резиновые кислотощелочестойкие | 3 пары |
| Очки защитные | До износа |
| *При сухом протравливании дополнительно:* | |
| Респиратор | До износа |
| *При выполнении работ с применением средств малой механизации:* | |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные на противоскользящей подошве | 1 пара |
| Очки защитные или щиток защитный | До износа |
| Наушники противошумные | До износа |
| Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
| Головной убор | 1 |
| *Зимой дополнительно:* | |
| Костюм на утепляющей прокладке | По поясам |
| Ботинки кожаные утепленные | По поясам |
| Перчатки утепленные | 2 пары |
| *При выполнении работ в цветочных хозяйствах (оранжереях) по выращиванию растений на срезку:* | |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Костюм хлопчатобумажный с усиленными налокотниками и наколенниками или костюм из смешанных тканей с усиленными налокотниками и наколенниками | 1 на 2 года |
| Головной убор | 1 |
| Фартук хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 1 |
| Полуботинки кожаные | 1 пара на 2 года |
| Сапоги резиновые | 1 пара на 3 года |
| Рукавицы комбинированные | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 24 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| *Зимой дополнительно:* | |
| Куртка на утепляющей прокладке | 1 на 3 года |
| *При выполнении работ по выращиванию горшечных растений и рассады:* | |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или халат хлопчатобумажный | 1 |
| Фартук хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 1 |
| Плащ непромокаемый | 1 |
| Головной убор | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара на 3 года |
| Тапочки кожаные | 1 пара на 2 года |
| Перчатки с полимерным покрытием | 24 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| *Зимой дополнительно:* | |
| Полуботинки утепленные войлочные | 1 пара на 2 года |
| Жилет из смешанных тканей утепленный | 1 на 3 года |

1.7. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы организации запрещается.

1.8. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а также в состоянии наркотического, токсического или иного опьянения.

1.9. Прием пищи проводится в специально отведенных помещениях, на рабочем месте принимать пищу запрещено.

1.10. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

1.11. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

1.12. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

1.13. Курение разрешается в местах, специально отведенных для курения, обозначенных знаком "Место курения".

1.14. Лица, не выполняющие настоящую Инструкцию, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Осмотреть средства индивидуальной защиты, убедиться в их исправности. Перед началом работы надеть средства индивидуальной защиты, заправить и застегнуть спецодежду на все пуговицы.

2.2. Получить от непосредственного руководителя задание.

2.3. Перед началом работы необходимо:

- проверить и убедиться в исправности инструмента, приспособлений;

- осмотреть участок, на котором будет производиться работа, удалить камни и другие предметы, которые могут привести к поломке инструмента и приспособлений или явиться причиной травмирования работников;

- при выполнении работ у пешеходной или проезжей части дороги необходимо установить ограждения и выставить предупреждающие знаки на расстоянии не менее 10 м от места выполнения работ;

- обозначить опасные зоны предупреждающими знаками.

2.4. При организации работ по подготовке почвы на вырубках предварительно должны быть расчищены проходы.

Запрещается выполнять работы плугами, фрезами, дисковыми культиваторами на площадках с числом пней на 1 га более 600 без выкорчевки проходов.

2.4. До начала рытья ям для посадки деревьев и кустарников необходимо заблаговременно уточнять расположение подземных коммуникаций (линии силового кабеля, канализации, водопровода, теплотрассы, газопровода, линии связи) и согласовывать места выполнения работ с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации.

Разработка грунта в зоне действующих подземных коммуникаций должна производиться в присутствии руководителя работ при наличии письменного разрешения организации, осуществляющей их эксплуатацию.

2.5. При работе с ядохимикатами и минеральными удобрениями:

- проверить исправность и одеть дополнительные средства защиты (респиратор, очки и т.д.);

- на местах работы должны быть мыло, умывальник, питьевая вода, аптечка;

- получить ядохимикаты и удобрения в количестве, необходимом для выполнения объема работ на день.

- руководствоваться специальными инструкциями по их применению.

2.6. Перед началом кошения газона необходимо:

- провести осмотр скашиваемого участка и убрать находящиеся на нем посторонние предметы;

- убедиться в надежности крепления ножа и защитного кожуха газонокосилки, провести осмотр состояния защитного кожуха, систем питания двигателя и зажигания;

- залить топливо в топливный бак газонокосилки, проверить, нет ли течи топлива, вытереть пролитое топливо и масло.

2.7. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами до начала работы, а при невозможности сделать это работник обязан сообщить о них непосредственному руководителю работ.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Во время работы работники не должны отвлекаться сами и отвлекать от работы других работников.

3.2. Рабочее место необходимо содержать в порядке и чистоте, не допускать загромождения материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

3.3. При работе у проезжей части дороги перемещение работников должно осуществляться навстречу движущемуся транспорту.

3.4. При ручной обработке почвы попадающиеся камни, металл, дерево и другие посторонние предметы необходимо складывать в отведенное место с последующей их вывозкой.

3.5. Рыхлить почву, делать лунки и ямки для посадки цветов необходимо с помощью ручного инструмента.

Запрещается производить рыхление почвы, делать лунки и ямки для посадки цветов непосредственно руками.

При обработке почвы ручным инструментом работники должны располагаться друг от друга на расстоянии не ближе 3 м.

3.6. Очистка рабочих органов почвообрабатывающего агрегата необходимо производить предназначенным специально для этого инструментом после полной остановки агрегата.

3.8. Запрещается переноска моторного ручного рыхлителя с включенным рабочим органом, а также работа с ручным моторным рыхлителем, у которого неисправно предохранительное устройство, отключающее рабочий орган при встрече с препятствием.

3.9. Разбрасывание минеральных или органических удобрений следует производить разбрасывателями удобрений, лопатами или совками с использованием средств индивидуальной защиты рук. При выполнении этой работы необходимо находиться с наветренной стороны, перемещаясь в сторону ветра.

3.10. Работы по внесению минеральных удобрений и подкормке растений рекомендуется производить в утренние и вечерние часы в безветренную погоду.

3.11. Остатки удобрений должны быть собраны и возвращены на склад.

3.12. Подъем, перемещение и установку в посадочные ямы крупногабаритного посадочного материала необходимо производить с применением грузоподъемных механизмов.

3.13. Запрещается:

- при переноске посадочного материала вручную использовать тару с торчащими гвоздями, порванной металлической окантовкой и другими повреждениями;

- при устройстве газонов применять для укатки почвы ручные катки массой более 50 кг;

- находиться под комом, штамбом или кроной дерева при подъеме дерева автокраном.

3.14. Кошение газонов необходимо производить в светлое время суток.

3.15. Косить газоны во время дождя, густого тумана (при видимости менее 50 м) и при сильном ветре (более 6 баллов) запрещается.

3.16. Запрещается нахождение посторонних лиц на участке кошения газона.

3.17. При перемещении газонокосилки с одного участка на другой необходимо выключать режущий аппарат и устанавливать его в транспортное положение.

3.18. Очищать нож режущего аппарата газонокосилки от травы необходимо специальными щетками.

3.19. При работе с газонокосилкой запрещается:

- очищать ножи режущего аппарата газонокосилки незащищенными руками;

- использовать газонокосилки, оборудованные механическим двигателем, при скашивании газонов на высоту менее 2 см;

- использовать газонокосилки при кошении травостоя высотой более 20 см. Для этой цели следует применять сенокосилки;

- выполнять ремонтные, регулировочные (кроме регулировки карбюратора) работы при работающем двигателе газонокосилки;

- применять для заправки газонокосилки этилированный бензин;

- курить во время заправки газонокосилки топливом, а также во время работы газонокосилки;

- работать без применения средств индивидуальной защиты органов зрения.

3.20. Работы по формированию крон должны выполняться в светлое время суток.

3.21. Запрещается выполнять работы по формированию кроны при силе ветра более 6 баллов, на склонах круче 15° - более 5 баллов, а также в грозу, ливневые дожди, гололед, снегопад и туман, когда видимость составляет менее 50 м.

3.22. Во время работы секатором необходимо левой рукой держать верхнюю часть побега, а правой производить срез.

Запрещается держать срезаемый побег непосредственно у линии среза.

3.23. При любых перерывах в работе секатор должен быть закрыт и положен в инструментальную сумку.

3.24. Если работа выполняется бригадой, то работники должны располагаться на расстоянии 2 - 3 м друг от друга.

3.25. При выполнении работ по формированию крон запрещается:

- вставать на ограду или решетку;

- залезать на деревья;

- класть в карманы и на площадку стремянки садовую замазку, кисточки, ножи и другой инструмент, применяемый при лечении ран и дупел деревьев;

- разбрасывать срезанные ветки в стороны.

3.26. При работе штанговым сучкорезом запрещается стоять под срезаемой веткой.

3.27. Запрещается выполнять работу, используя вместо средств подмащивания ящики, скамейки или другие предметы.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении опасных ситуаций работы должны быть прекращены, работники выведены из опасной зоны, а опасные места ограждены.

4.2. Если в процессе кошения газона будут обнаружены посторонние стуки или повышенная вибрация газонокосилки, то двигатель газонокосилки необходимо остановить.

4.3. Прекратить работу при сильном ветре (6 баллов), в грозу, в период ливневых дождей, в снегопад и при густом тумане (видимость менее 50 м).

4.4. При обнаружении пожара или признаков горения (задымленность, запах гари и т. п.) необходимо:

- приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения;

- при невозможности самостоятельной ликвидации пожара немедленно сообщить о пожаре по телефону 101 или 112 (назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию), а также своему непосредственному руководителю.

4.5. При несчастном случае оказать пострадавшему первую помощь, о происшедшем сообщить мастеру или иному должностному лицу, при необходимости вызвать скорую помощь по телефону 103 или 112 либо принять меры к доставке пострадавшего в медицинское учреждение, по возможности сохранить обстановку происшествия.

4.6. В случае ухудшения самочувствия, появления рези в глазах, резком ухудшении видимости, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о произошедшем своему руководителю и обратиться в медицинское учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работ

5.1. Инструмент и приспособления очистить от пыли, грязи и сложить их в специально отведенное место.

5.2. Рабочее место привести в порядок:

- сучья и ветви сложить в аккуратные кучи:

- оставляемые на месте производства работ ямы и канавы прикрыть щитами или оградить предупредительными барьерами;

- корневую систему высаживаемых растений присыпать землей или прикрыть матами;

- хлысты и сортименты сложить в устойчивые штабеля.

5.3. Снять спецодежду, спецобувь и другие СИЗ, осмотреть, привести в порядок и убрать в установленное место хранения, при необходимости сдать в стирку и/или ремонт.

5.4. Принять душ, убедиться в отсутствии на теле и одежде клещей, при наличии удалить их.

5.5. Сообщить своему руководителю обо всех нарушениях и замечаниях, выявленных в процессе работы, и принятых мерах по их устранению.

Разработал:

Согласовал:

Специалист по ОТ