|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УЧТЕНО МНЕНИЕ  Уполномоченный по охране труда со стороны трудового коллектива  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  Директор  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |

Инструкция ИОТ №\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_

**Инструкция по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию мусоропровода**

2019г.

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве и предназначена для рабочего по комплексному обслуживанию мусоропровода.

**I. Общие требования охраны труда**

1.1. К самостоятельной работе в качестве рабочего по комплексному обслуживанию мусоропровода допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке.

1.2. Не реже одного раза в квартал рабочий по комплекному обслуживанию мусоропровода должен пройти повторный инструктаж, не реже одного раза в год – очередную проверку знаний требований охраны труда.

1.3. Рабочий по комплесному обслуживаниюмусоропровода обязан:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, правила личной гигиены. Запрещается в рабочее время распитие спиртных напитков, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курить разрешается только в отведенных местах;

- выполнять только ту работу, которую ему поручили;

- для обеспечения пожаро- и взрывобезопасности не курить и не пользоваться открытым огнем у колодцев (канализационных, газовых и др.), возле помещений, где хранятся огнеопасные материалы, у мусорных баков;

- знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

- уметь оказывать пострадавшим первую помощь;

- применять средства индивидуальной защиты, выдаваемые ему в соответствии с типовыми нормами.

1.4. При уборке, очистке, промывке от грязи и мусора стволов бункеров, загрузочных клапанов, помещений мусоросборных и мусороприемных камер и т.п., на рабочего по комплексному обслуживанию мусоропроводов могут действовать следующие опасные и вредные факторы:

- движущиеся части машин и механизмов (перемещение мусоросборников и погрузка мусора грузоподъемными кранами);

- повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны (помещений мусоросборных и мусороприемных камер);

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- недостаточная освещенность рабочей зоны.

1.5. Вентиляция мусоропровода должна обеспечивать постоянную тягу воздуха из ствола шахты через вытяжную трубу в атмосферу, чтобы не допустить проникновение запаха из шахты на лестничную клетку и в жилые помещения.

1.6. Помещение камеры и ее оборудование, а также мусоропровод и мусоросборники периодически должны подвергаться дезинфекции.

1.7. Мусоросборники должны заполняться не более чем на 0,9 их полезного объема во избежание выпадения из них отходов и возможного травмирования рабочих.

1.8. При несчастном случае необходимо обратиться за медицинской помощью, одновременно сообщить администрации. При несчастном случае с кем-либо из рабочих, выполняющих другие работы на обслуживаемом участке, оказать первую помощь пострадавшему и сообщить администрации.

1.9. При производстве работ по обслуживанию мусоропроводов рабочий обязан проверять исправность инструмента и приспособлений. Запрещается пользоваться случайными и неисправными приспособлениями.

1.10. При работе по обслуживанию мусоропроводов следует соблюдать правила личной гигиены и санитарии:

- принимать пищу в месте, специально отведенном для этой цели;

- не перебирать и не уплотнять мусор в контейнере вручную, даже в рукавицах;

- после окончания работы вычистить спецодежду, вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть предусмотренную нормами спецодежду.

2.2. Проверить:

- исправность инвентаря и приспособлений;

- надежность вентиляции мусоропровода приемной камеры;

- заполнение мусоросборника (должно быть заполнено не более 0,9 полезного объема);

- достаточность освещения в темное время суток;

- отсутствие ненужных материалов и предметов, которые могут упасть и причинить травму.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. При обслуживании мусоропроводов запрещается ликвидировать засоры в его стволе через загрузочный клапан без снятия ковша.

3.2. Перед удалением мусора, на время смены мусоросборников и опорожнения бункеров следует закрывать шибер в нижней части ствола мусоропровода. В момент наполнения мусоросборника его следует закрывать чехлом.

3.3. Сборники с мусором к моменту их вывоза необходимо удалять из мусороприемной камеры во двор, на отведенную площадку (с отдельным удобным подъездом для мусоровоза, но в стороне от движения людей, вдали от детских площадок и с максимальным удалением от окон).

3.4. Заполненные мусоросборники (контейнеры) следует своевременно заменять, плотно закрывая их крышкой. При оборудовании мусороприемной камеры стационарным бункером следует регулярно пересыпать мусор из бункера в переносные мусоросборники. Перед вывозом мусора бункер должен быть полностью опорожнен.

3.5. Складирование мусора, его разбор и отбор вторсырья в камере категорически запрещается. В перерывах между работами двери в мусороприемные камеры должны быть закрыты на ключ или замок.

3.6. Мокрая уборка бункера и нижнего конца ствола мусоропровода должна производиться при закрытом шибере с помощью щеток, увлажненных мыльно-содовым раствором (100 г. соды и 20 г. мыла на ведро воды).

3.7. Двери (ревизии) в верхней части ствола мусоропровода должны быть закрыты.

3.8. Пол возле загрузочных клапанов и сами клапаны мусоропровода должны содержаться в чистоте, клапан необходимо очищать от грязи и мусора не реже одного раза в неделю, не допуская проникновения вода в ствол мусоропровода; после промывки клапаны следует протирать.

3.9. Складирование твердых бытовых отходов, их разбор и отбор вторсырья в мусороприемных камерах запрещается.

3.10. Пищевые отходы разрешается собирать только в специально предназначенную для этого тару (баки, ведра), снабженную плотно закрывающимися крышками.

Для сбора пищевых отходов следует применять тару из пластмассы или других нержавеющих материалов. Не разрешается использовать для сбора пищевых отходов тару из оцинкованной стали.

Тару для сбора пищевых отходов следует ежедневно тщательно промывать. Промывка тары должна производиться горячей водой с применением моющих средств. Периодически тару следует подвергать дезинфекции, после чего снова промывать водой. При проведении промывки и дезинфекции следует пользоваться средствами индивидуальной защиты рук.

3.11. Запрещается производить промывку тары на площадках лестничных клеток, в местах прохода жильцов дома, во дворах.

3.12. Резиновые прокладки разгрузочного клапана по мере разрушения и высыхания должны заменяться новыми.

3.13. При появлении насекомых и грызунов в камерах, стволах и загрузочных клапанах следует немедленно сообщить в санэпидстанцию через администрацию для проведения работ по дезинфекции и дератизации.

3.14. Очистку ствола мусоросборника надлежит производить через разгрузочные клапаны (боковые каналы) мусоропровода при помощи металлического прута, имеющего ручку в виде кольца.

3.15. Прочистку ствола мусоропровода от засора следует осуществлять сверху опусканием на тросе специального груза через ревизию в верхней части ствола или через отверстия загрузочных клапанов после снятия их подвижных частей, а также снизу из мусороприемной камеры при помощи стального прута. Работать следует в средствах индивидуальной защиты рук, не допуская падения мусора на руки.

3.16. Во избежание порезов рук осколками стекла и другими острыми предметами запрещается перебирать и уплотнять мусор в контейнере вручную (даже в рукавицах).

3.17. Запрещается находиться вблизи нижней конечной части мусоропровода, чтобы спускаемый мусор не травмировал рабочего.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

- немедленно известить непосредственного руководителя;

- четко выполнять указания руководителя работ при ликвидации причин или устранению последствий аварий или опасных ситуаций.

4.2. При обнаружении пожара или признаков горения (задымленность, запах гари и т. п.) необходимо:

- немедленно сообщить о пожаре по телефону 101 (назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию), а также своему непосредственному руководителю;

- четко выполнять указания руководителя работ по эвакуации и спасению людей, тушению пожара первичными средствами пожаротушения, сохранению материальных ценностей, если это не сопряжено с риском для жизни и здоровья.

4.3. При несчастном случае:

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или доставить его в медицинскую организацию;

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других людей;

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, сфотографировать).

4.4. В случаях отключения электроэнергии, прорыв в трубах горячей и холодной воды, обрушения строения и в других аварийных ситуациях необходимо немедленно вызвать аварийные службы и поставить в известность администрацию.

4.5. При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке прекратить работу и сообщить об этом администрации.

5. Требования охраны труда по окончании работ

5.1. После окончания рабочего дня инвентарь, инструмент и приспособления необходимо осмотреть, привести в порядок и убрать в отведенное для них место.

5.2. Снять спецодежду, прочистить, просушить (при необходимости) и убрать в предназначенное для этого место.

5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

5.4. Обо всех выявленных в ходе работы неполадках сообщить своему непосредственному руководителю.

Разработал:

Согласовал:

Специалист по ОТ