|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УЧТЕНО МНЕНИЕ  Уполномоченный по охране труда со стороны трудового коллектива  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  Директор  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |

Инструкция ИОТ №\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_

**Инструкция по охране труда для водителя снегоуборочной машины**

2019г.

Настоящая инструкция разработана на основе типовой инструкции по охране труда, с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве и предназначена для водителя снегоуборочной машины (плужно-щеточного и роторного снегоочистителя).

**1. Общие требования охраны труда**

1.1. К самостоятельной работе допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие специальную подготовку и права водителя соответствующего класса, прошедшие медицинский осмотр, обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке.

1.2. Работники обязаны:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;

- выполнять только ту работу, которую ему поручили;

- знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

- уметь оказывать пострадавшим первую помощь;

- применять средства индивидуальной защиты.

1.3. На работников при уборке снега могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенной и пониженной температуры воздуха рабочей зоны;

- повышенного уровня шума, инфразвука, ультразвука и вибрации на рабочих местах;

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования;

- недостаточная освещенность рабочей зоны.

1.4. Работники при уборке снега снегоочистителями обеспечивается средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами выдачи специальной одежды, специальной обуви и другими средствами индивидуальной защиты.

1.5. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом несчастном случае, о всех замеченных им нарушениях Правил, инструкций по охране труда, неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты.

1.6. Лица, не выполняющие настоящую Инструкцию, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Наденьте исправную специальную одежду.

2.2. Перед началом работы тщательно осмотрите снегоочиститель. Начинайте работу, только убедившись в полной его исправности. Все соединения должны быть надежно затянуты. Рукава высокого давления не должны иметь повреждений. Следите и вовремя устраняйте утечки масла.

2.3. Осмотрите рабочую площадку. Изучите сложные места, такие как, мягкая земля, снег, насыпи щебня, ямы, крупные препятствия и т.д. Убедитесь в отсутствии линий электро, телефонных и других коммуникаций на пути движения.

2.4.  Подготовить рабочую зону для безопасной работы:

- освободить проходы, проезды и места складирования убранного снега от посторонних предметов;

- проверить достаточность освещения проходов и мест складирования.

2.5. Прежде, чем начать движение с места остановки (стоянки) работник должен убедиться в том, что это безопасно для рабочих и других посторонних лиц, особенно детей, подать предупредительный сигнал и только после этого трогаться с места.

2.6. Перед началом работы снегоочиститель должен быть укомплектован знаками аварийной остановки и ограничения скорости. В кабине должна находиться аптечка.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Прежде, чем запустить двигатель и включить муфту сцепления, необходимо проверить крепление лопастей ротора к ступице и убедитесь, что в кожухе ротора нет посторонних предметов и лопасти не примерзли к нему, а кнопка включения муфты сцепления находится в положении "выключено".

3.2. Запрещается производить прогрев двигателя в закрытых помещениях с плохой вентиляцией.

3.3. Во время работы подогревателя водитель не должен отлучаться от снегоочистителя. В случае появления дыма и пламени на выхлопе, свидетельствующих о неполном сгорании топлива в котле, следует немедленно выключить подогреватель и с помощью выключателя массы отключить аккумуляторы.

3.4. Запрещается подогревать агрегаты снегоочистителя открытым пламенем (факелом, паяльной лампой и др.).

3.5. При транспортных переездах рабочий орган должен находиться в поднятом положении.

3.6. Транспортная скорость не должна превышать 50 км/ч.

3.7. Не включать привод гидронасоса при транспортных перегонах.

3.8. Не включать ходоуменьшитель при транспортных перегонах. Допускается кратковременное включение ходоуменьшителя только в аварийных случаях.

3.9. Переключение с транспортных скоростей на рабочие и обратно производить только при полной остановке снегоочистителя.

3.10. При работе снегоочистителя необходимо следить, чтобы не было людей, техники и линий электропередач ближе 70 м со стороны струи снега.

3.11. Во время работы снегоочистителя запрещается стоять на подножках, площадках обслуживания, а также выходить из снегоочистителя и садиться в него.

3.12. Перед опусканием или включением рабочего органа убедитесь, что возле него нет людей, после чего дайте предупредительный звуковой сигнал.

3.13. Не подходите к шнекам на расстояние ближе 1,5 м, а также к рабочему органу со стороны патрубка кожуха ротора при включенном рабочем органе.

3.14. Все операции, связанные с техническим уходом, устранением неисправностей, а также подготовкой снегоочистителя к работе, выполнять только при неработающем двигателе. В случаях, требующих включения двигателя, соблюдать особую осторожность при проведении работ. В этом случае запрещается находиться в кабине посторонним лицам.

3.15. При производстве работ по ремонту, смазке и регулировке механизмов плужно-щеточных и роторных снегоочистителей их рабочие органы должны быть опущены в рабочее положение или установлены на прочные подставки.

3.16. Работы по натяжению и смазке приводной цепи, регулировке подвески и креплению деталей щетки плужно-щеточного снегоочистителя должны производиться при неработающей щетке.

3.17. Запрещается:

- эксплуатировать плужно-щеточные и роторные снегоочистители с неисправными механизмами подъема и опускания рабочих органов и устройств, фиксирующих их в транспортном положении;

- производить работы вблизи неогражденных вращающихся механизмов и рабочих органов плужно-щеточного и роторного снегоочистителя;

- работать на линии без защитного кожуха приводной цепи плужно-щеточного и роторного снегоочистителя.

3.18. Запрещается заправлять снегоочиститель при работающем двигателе.

3.19.Заправляйте снегоочиститель только рекомендованными заводом и маслами и смазками. Использование других смазочных материалов категорически запрещается.

3.20.При проведении работ под снегоочистителем включить первую передачу, выключить двигатель, затормозить снегоочиститель ручным тормозом и подложить под колеса подставки.

3.21. Выполнение работ, не соответствующих назначению снегоочистителя, запрещается

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При несчастном случае:

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или доставить его в медицинскую организацию.

4.2. При обнаружении пожара или признаков горения (задымленность, запах гари и т. п.) необходимо:

- немедленно сообщить о пожаре по телефону 101 (назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию), а также своему непосредственному руководителю;

- четко выполнять указания руководителя работ по эвакуации и спасению людей, тушению пожара первичными средствами пожаротушения, сохранению материальных ценностей, если это не сопряжено с риском для жизни и здоровья.

5. Требования охраны труда по окончании работ

5.1. Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты и убрать их в специально отведенное место.

5.2. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, при необходимости принять душ.

5.3. Обо всех недостатках выявленных в течение работы, сообщить непосредственному руководителю.

Разработал:

Согласовал:

Специалист по ОТ