|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УЧТЕНО МНЕНИЕУполномоченный по охране труда со стороны трудового коллектива\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |  | УТВЕРЖДАЮ:Директор«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |

Инструкция ИОТ №\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_

**Инструкция по охране труда для художника-декоратора**

2019г.

Настоящая инструкция разработана на основе требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда и предназначена для художника-декоратора.

**1. Общие требования охраны труда**

1.1. К самостоятельной работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке.

1.2. Работники обязаны:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;

- выполнять только ту работу, которую ему поручили;

- знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

- уметь оказывать пострадавшим первую помощь;

- применять средства индивидуальной защиты.

1.3. Запрещается употреблять спиртные напитки и находиться на территории организации в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических и других веществ как в рабочее, так и в нерабочее время.

1.4. На художника-декоратора могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

- повышенная загазованность воздуха рабочей зонны;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);

- недостаточная освещенность рабочей зоны.

1.5. Художник-декоратор обеспечивается средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами выдачи специальной одежды, специальной обуви и другими средствами индивидуальной защиты:

Халат хлопчатобумажный – 1 на год.

1.6. Выполняя трудовые обязанности, работник обязан соблюдать следующие требования:

- ходить по установленным проходам, переходным мостикам и площадкам;

- не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и ограждения;

- пользоваться исправными инструментами, приспособлениями, инвентарем и только по их прямому назначению

- не прикасаться к электрическим проводам, кабелям электротехнических установок.

1.7. Принимать пищу следует в оборудованных помещениях (столовой, буфете, комнате приема пищи). Запрещается хранить продукты питания на рабочих местах.

1.8. Художник-декоратор должен соблюдать правила личной гигиены:

- мыть руки перед приемом пищи, не использовать для этих целей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, ацетон, растворители и др.),

- мыть руки перед курением, после посещения мест общего пользования.

1.9. Художнику-декоратору запрещается:

- работать на неисправном оборудовании, при неисправной или бездействующей вентиляции, при отсутствии или неисправном ограждении во время работы на высоте, неисправным инструментом;

- хранить лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, превышающем сменную потребность;

- мыть руки и стирать спецодежду растворителями;

- курить на рабочем месте и подходить с открытым огнём к легковоспламеняющимся жидкостям и материалам;

- хранить продукты питания и принимать пищу на рабочем месте;

- производство окрасочных работ без спецодежды и средств индивидуальной защиты, предусмотренных нормами.

1.10. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом несчастном случае, о всех замеченных им нарушениях Правил, инструкций по охране труда, неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты.

1.11. Лица, не выполняющие настоящую Инструкцию, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы надеть исправные средства индивидуальной защиты, удалить из карманов колющие и режущие предметы.

2.2. Проверить чистоту на рабочем месте (в помещении), убрать с рабочего места, проходов и проездов лишние предметы.

2.3 Включить местную вентиляцию при выполнении работ в помещении.

2.4. Проверить исправность применяемого оборудования, инструмента, приспособлений.

2.5. Проверить прочность стремянок, лестниц, вышек, настилов, наличие перил, достаточность освещения.

2.6. Все работы на высоте свыше 2-х метров производить на лесах, вышках или настилах с перилами, используя удерживающие системы.

2.7. Оградить опасные зоны от прохода посторонних людей.

2.8. Обо всех недостатках и неисправностях инструмента, приспособлений и средств защиты, обнаруженных при осмотре, доложить руководителю работ для принятия мер к их устранению.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его материалами, инструментами, приспособлениями, отходы своевременно убирать в отведенное место.

3.2. При выполнении работ с использованием лакокрасочных материалов, растворителей их количество на рабочем месте не должно превышать сменную потребность.

3.3. Лакокрасочные материалы, растворители хранить в исправной, плотно закрывающейся таре, снабженной этикетками (бирками) с точным наименованием содержащихся материалов. Не хранить материалы неизвестного состава. Не допускается хранить растворители, нитрокраску в пластмассовой таре.

3.4. При работе с лакокрасочными материалами, растворителями для защиты рук от воздействия вредных веществ надевать резиновые перчатки.

3.5. При работе с материалами в аэрозольной упаковке (краски, лаки и т. п.):

- не распылять их вблизи открытого огня или раскаленных поверхностей, не допускать нагрева баллончиков свыше 50 °C;

- не подвергать баллончики сильным ударам, не пытаться их разбирать;

- не направлять струю распыляемого материала на людей, не допускать попадания материала в глаза, на кожу, в дыхательные пути.

3.6. Соблюдать осторожность при работе с острыми и режущими предметами (ножами, ножницами и т. п.): не проверять пальцами остроту режущих кромок, не переносить и не передавать их друг другу острием вперед.

3.7. Перемешивание и разбавление лакокрасочных материалов производить в металлических ёмкостях (вёдра, бочки и т. п.) с помощью механических (пневматических) мешалок.

3.8. Разлив лакокрасочных материалов в мелкую тару производить в местах, оборудованных вытяжной вентиляцией.

3.9. При работах в помещении с применением пневматических аппаратов, а также с применением быстросохнущих лакокрасочных материалов, содержащих летучие вещества, необходимо пользоваться респираторами и защитными очками с прилегающей оправой.

3.10. В помещение, где производится окраска изделий и приготовление красок должно находиться не менее двух человек одновременно.

3.11. При выполнении работ с переносной лестницы во избежание падения и получения травмы запрещается:

- работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 м от ее верха;

- устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков и т.п. в случае недостаточной длины лестницы;

- устанавливать приставную лестницу под углом более 75 град. к горизонтали без дополнительного крепления ее верхней части;

- работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;

- находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;

- поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент;

- работать на приставных лестницах и стремянках около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, транспортерами и т.п. с использованием электроинструмента. Для выполнения таких работ следует применять строительные леса или стремянки с верхними площадками, огражденными перилами;

- устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки. В случае необходимости на лестничных клетках должны быть сооружены подмости.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При несчастном случае:

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или доставить его в медицинскую организацию.

4.2. При обнаружении пожара или признаков горения (задымленность, запах гари и т. п.) необходимо:

- при невозможности самостоятельной ликвидации пожара немедленно сообщить о пожаре по телефону 101 (назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию), а также своему непосредственному руководителю.

5. Требования охраны труда по окончании работ

5.1. Убрать рабочий инвентарь и средства индивидуальной защиты.

5.2. Снять и убрать в отведенное место спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.

5.3. Вымыть лицо и руки водой с мылом.

5.4. Обо всех недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

Разработал:

Согласовал:

Специалист по ОТ